附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购翠绿宝石激光治疗仪Q开关，预算金额9万元。
	包件
	标的名称
	数量（个）
	预算金额（万元）

	1
	翠绿宝石激光治疗仪Q开关
	1
	9


二、技术要求
更换设备名称：翠绿宝石激光治疗仪Q开关
主要配置功能及技术参数要求:
1.配合755nm翠绿宝石激光治疗仪使用。
2.设备信息：生产厂家：美国赛诺秀公司；型号:Accolade；SN号：ACLD0616。
3.技术参数：波长 755nm；脉宽 70ns、150us，最大能量密度 18J/cm2，最大重复频率 10HZ。
★4.Q开关配件要求：要求原厂型号。
★三、商务要求
1.交货期：采购人通知送货后7个工作日内。
2.交货地点：成都市中西医结合医院。
3.付款方式：合同签订后，按医院付款流程支付。
4.报价：本项目预算9万元，报价应是最终比选人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的劳务、管理、宣传、活动、培训、差旅、税金、利润等一切与本项目相关的费用。报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。
5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。
6.交货时应提供以下技术资料（如涉及）
原产地证明书(由制造厂签发)、提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。
7.安装调试及验收：
7.1供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，供应商组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
7.2供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
8.售后服务：质保半年，设备出现故障码及时维护（响应上门维护时间24小时内）。
    
[bookmark: _GoBack]注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
