附件
项目采购需求

一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购（南北区）饮水直饮机租赁服务项目，预算金额18万元/年，实际采购金额据实结算。本项目确定壹家公司，作为成都市中西医结合医院直饮机租赁服务供应商。

	项目号
	标的名称
	预算金额（万元/年）
	备注

	1
	（南北区）饮水直饮机租赁服务
	18
	一采三年


二、技术要求

	序号
	标的物名称
	功能及适用要求等
	单价最高限价（元/台/年）

	1
	立式单机
	▲1.基础功能：净化、制冷、制热、童锁；
2.颜色：定制；

3.适用水质：市政自来水；
▲4出水水质标准：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）；
▲5.适用人数：≥30人，满足公共场所用水高频使用。
	2480

	2
	主机（一对多）
	▲1.基础功能：净化、制冷、制热、童锁

2.适用水质：市政自来水

▲3.出水水质标准：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）

▲4.适用人数：≥100+人，满足公共场所用水高频使用可接分机数≤20台（壁挂管线机）；

▲5.主机和分机需同一品牌，配套使用。
	5400

	
	壁式分机
	
	400


★2.须出具国家相关检测报告，包括但不限于投标机型的涉水批件（涉水批文）以及3C检测报告。

★3.须提供投标机型的功能检测报告。
★三、比选商务及服务要求

1.服务期限：自合同签订之日起三年。

2.报价：本项目预算18万元/年，一采3年，实际采购金额据实结算；在预算内阶段，报价超过单价最高限价，其报价无效，其比选申请文件按无效处理。

3.服务时间：合同签订后，按照采购人要求分批次送货。每次供货前，采购人向中选人提供所需产品的种类、品牌、规格型号及数量清单。中选人接到采购人订货通知后，在5个工作日内送达。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.付款方式：合同签订后，按合同约定根据实际送货清单付款。

6.报价要求：包括但不限于设备租赁、安装、调试、维保、检测、滤芯更换等费用。
7.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

8.每月至少一次主动维护清洗并检测水质，如TDS值高于50将立即更换滤芯且全年不限次数。

9.中标单位在安装直饮机后，须再由第三方做一次水质检测并出具检测报告。(提供单独承诺函，格式自拟）
10.服务方在每年国家法定长假前应提供值班人员名单和联系方式，保证假期及时响应医院服务需求。

11.如果饮水直饮机出现故障问题，服务方需在10分钟内电话响应远程排查故障，如远程方式不能排除，需要到现场服务，服务方需在2小时内派人到现场检查故障。

12.售后服务：产品若出现质量问题，中选人应负责包换包退，由此产生的一切有关费用由中选人承担。中选人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

四、实施方案        

1.方案1：为门诊患者及医院广大医务工作者提供直饮水；

2.方案2：为临床住院部科室病房安装净水设备。

3.根据方案1、方案2设计直饮水租赁服务实施方案，满足项目需要。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理，本章中标注“▲”的条款为重要性参数要求。

