# 附件

# 项目采购需求

# 一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院可移动电动剪刀叉式升降平台车采购项目（第三次），预算金额2.5万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包件** | **标的名称** | **数量（台）** | **预算金额（万元）** |
| 1 | 可移动电动剪刀叉式升降平台车 | 1 | 2.5 |

二、技术要求

▲（一）高程为5-10米（伸缩），载重300KG（2-3

人）。

▲（二）电机220V用电，功率不低于1.5KW，耐磨

耐用，节电率高，配防爆插头。

（三）结构材料静电喷涂、不易生锈。

（四）台面可伸缩，护栏不低于1.1米。

（五）驱动轮为无痕橡胶轮，对地面无划伤，适用于

各种路面，不伤害地面、设备有辅助行走功能。

▲（六）大功率电瓶组，持续升降，持续工作（不低

于4小时）。

▲（七）有应急保护装置，设备通过IS09001生产标

准认证。

三、商务要求

1.交货期：自合同签订之日起30天内。

2.报价：本项目预算2.5万元；报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式：合同签订后，按医院付款流程支付。

4.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

▲6.服务要求：含两次售前使用培训。

▲7.质保要求：包括但不限于一年的产品责任险、三年质保、整机维修。每半年对设备进行一次定期保养。以确保设备干净、润滑良好、运行正常。

具体包括：

（1）更换润滑油；

（2）检查和清洁电机及电气元件；

（3）检查和调整安全保护装置；

（4）检查和更换易损件，如密封件、轴承等；

（5）检查所有零部件是否松动或者有异常磨损。