网络布线服务项目要求

1. 本次网络布线服务为院内零星网线布线服务，按照单个布线点位报价，不计算单个点位布线距离。
2. 网络布线一端连接网络机柜配线架，另一端采用六类模块面板到墙，网线两端做好标识。
3. 网线采用国家名牌正品六类非屏蔽双绞线。
4. 网络线路应铺设在弱电桥架内，进入房间时应套管并符合消防安全要求，根据室内情况铺设网线槽板。
5. 网络布线质量稳定可靠、美观整齐，符合国家《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）。
6. 网络布线服务包含网络线缆、六类网络面板及模块、网络布线服务人工费用、每点位配六类5米跳线1条。
7. 每点位自验收合格之日起提供24个月免费质保。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | |
| **项目名称：** | **网络布线服务** | **时间：** | **年 月 日** |
| **内容** | **1、报价为：人民币** 元/每点位  大写：         2、其它承诺             其余部分均以已递交的调研文件为准。 | | |
|
|
| **公司全称：   法定代表人或授权代表（(签字)：   日期：** | | | |