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有源滤波柜维修改造
	AC400V、400A，治理2-50次谐波，谐波治理率不低于99%，响应速度小于1ms；治理装置需具备国家权威机构出具的型式试验报告；具有SGS认证中心的EMC电磁兼容报告、抗震报告（9级）、盐雾报告，同时具有CE认证、ROHS认证、CQC认证等。
	
项
	





1
	
	报价含材料、运输、安装、调试、税费等全部费用
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断路器开关
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