[bookmark: _Toc217446095]本项目技术要求、商务服务要求及其他要求

一、项目概述
	序号 
	标的名称
	数量（套）
	预算金额（万元）

	1
	移动核酸检测系统
	1
	520


2、 技术及服务要求
[bookmark: _GoBack]项目应包含但不限于方舱（移动方舱实验室）、试剂准备区（洁浄工作台、超纯水机、医用冷藏箱、医用低温保存箱、Mini离心机、混匀仪、移液器、移动紫外线消毒车、8道移液器等）、标本制备区（生物安全柜、医用冷藏箱、医用低温保存箱、高速冷冻离心机、干热消毒箱、全自动分杯分液系统、96通道液体工作站、半自动核酸提取仪、全自动核酸提取仪、混匀仪、Mini离心机、移液器、移动紫外线消毒车、8道移液器等）、扩増分析（实时荧光定量PCR分析仪、含配套的笔记本电脑或配置一个同时可控制全部设备的工作站、移动紫外线消毒车、打印机、压力蒸汽灭菌器等）、洗消室（污水处理系统等）等区域和设备配置。
所有设施设备应均为市场一线主流品牌，具体数量和配置以实际谈判为准。
三、商务要求
（一）交货期及地点
1.交货期：中标之日起1天内到货。
2.交货地点:采购人指定地点
（二）付款方法和条件
以合同约定为准。
（三）交货时应提供以下技术资料（如涉及）
原产地证明书（由制造厂签发）、提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。
（四）安装调试及验收
1.供应商负责设备安装、调试。货物到达现场后，供应商需立即现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
2.供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
3.验收标准按照相关行业标准为准。
（五）质保期及售后服务
1.质保期
（1）整机设备质保期为验收合格之日起1年。
（2）质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的所有费用由供应商承担，维修响应时间2小时，24小时不能修复，供应商必需提供备用设备确保临床使用。
（3）供应商保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。
2.售后服务
（1）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过7天。
（2）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。
（3）供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。
（4）质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
