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一、采购项目相关情况
项目名称：
医学3D打印联合创新项目第三方合作商比选
项目描述：
请符合资格条件的供应商，到院报名根据要求制作相应比选文件。 

二、报名要求 
1.基本资格条件
a) 具有独立承担民事责任的能力
b) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
c) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
d) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
e) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
f) 政府取消投标资格记录期间的企业或个人不得参与投标。
2.技术资格条件
见附件1（技术需求表）
三、投标人需提供的资质证明材料
1、报名需提供资格证明文件：
(1) *投标单位《营业执照》（复印件加盖鲜章）； 
(2) 资质证书（复印件加盖鲜章）；
(3) *投标单位法定代表人授权书（原件）及法人身份证复印件；
(4) *投标单位经办人员授权委托书（原件）及经办人员身份证复印件；
(5) *投标单位无犯罪证明承诺书自我承诺（加盖鲜章）
(6) *报名企业征信报告（信用中国）
(7) *其他特定资格要求复印件。
*2. 以上资料均需加盖投标单位鲜章，按序装订整齐，如提供虚假材料所造成的一切后果由投标单位承担。
* 3、报名文件封面请注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话、邮箱地址。 



附件1
技术需求表
	项目名称
	医学3D打印联合研究中心第三方合作商比选

	供应商资格条件
	投标企业经营范围需包含3D打印技术开发、技术服务、技术推广（提供营业执照复印件并加盖公章）

	技术参数
	1、通过获取患者提供的CT、核磁等影像资料，经过专业技术团队和临床医疗团队沟通协作，规划设计出临床所需的人体组织器官的模型图像，标识出病变位置以及周围相邻组织的位置和结构关系，技术服务及生产工艺流程完整。

	
	2、根据手术规划将STL文件传输到不同类型的3D打印设备，指导3D打印设备逐层打印。

	
	3、根据临床所需技术参数要求，将3D打印出来的产品进行合理的后处理以达到临床需求。

	
	4、产品采用增材制造设备生产，产品于阴凉干燥条件下，性质稳定、无毒无害、无明显气味。

	
	5、产品经规范化后处理，表面光滑，色泽稳定，完整显示骨、血管、神经、气管等病灶或受损部位解剖结构。

	
	*6.具备技术服务所需各类3D打印设备（包含但不限于金属打印机，尼龙打印机，生物材料打印机，全彩透明树脂打印机，光固化打印机）（提供佐证材料）

	
	*7.具备自主知识产权，包括且不限于相关软件、产品知识产权证书（提供佐证材料）

	
	*8.在四川省内有固定的专业技术团队、经营和研发生产场所。具备标准化GMP洁净车间，具备3D打印车间、纯水车间、理化实验室、万级以上洁净车间（提供近一年团队四川省社保证明；提供场地图片证明，接受现场考察）

	
	*9.有与医院及大专院校技术服务合作案例（提供不少于2家的合作佐证材料）

	
	*10.近两年有单独申报或与大型三甲医院、大专院校联合申报3D打印科研课题(省级)的经验（提供申报佐证材料）

	
	*11.近两年产品取得相关注册证/备案证明（提供佐证材料）

	
	*12.产品具有符合国家要求的第三方专业机构出具的检测报告（提供佐证材料）

	服务要求
	1、提供3D可视化模板技术图文报告，图文报告≤8小时。

	
	2、满足24小时内三维重建，设计及3D打印模型服务，模型及导板设计打印≤72小时。

	
	3、模型及导板技术标准满足临床医生要求。

	
	4、医工沟通响应时间≤1小时。

	其他服务补充
	1、从我方提供数据到3D模型返回我院不超过7天；

	
	2、可提供各种常规材质（金属、PEEK、尼龙、透明树脂等）的医疗3D模型打印，包括三维重建、模型和手术用导板；

	
	3、同时提供3D模型和图文报告；

	
	4、服务商工作人员服务期间，如出现投诉、纠纷、盗窃等问题，服务商应立即道歉、整改、解决问题，产生任何财产纠纷和安全问题由服务商自行负责，不得影响医院声誉。

	
	5、中心行政管理由院方主导，按国家法律法规、医院相关规定及中心管理条例执行。






附件2
服务价格明细

	序号
	项目名称
	项目描述
	服务内容
	最高限价
（元/次）
	收费说明

	1
	三维医学影像手术计划
	个体化3D模型制备
	个体化3D模型制备1
	1800
	FDM打印材料在≤500克，生产工期≤24小时    

	2
	
	
	个体化3D模型制备2
	3000
	FDM打印机材料≤800克，生产工期≤48小时                                                        
光固化打印材料≤1000克，生产工期≤48小时

	3
	
	
	个体化3D模型制备3
	4000
	FDM打印材料≤1200克，生产工期≤72小时
光固化材料≤2000克，生产工期≤72小时
彩色打印材料≤500克，生产工期≤48小时

	4
	
	
	个体化3D模型制备4
	5000
	FDM打印材料≤1500克，生产工期≥72小时
彩色打印材料≤1000克，生产工期≤36小时

	5
	
	
	个体化3D模型制备5
	7000
	彩色打印材料≤2000克，生产工期≤48小时

	6
	
	
	个体化3D模型制备6
	9000
	彩色打印材料≥2500克，生产工期≤72小时

	7
	
	个体化3D手术导板制备
	个体化3D手术导板制备1
	2000
	1块

	8
	
	
	个体化3D手术导板制备2
	3000
	2-3块

	9
	
	
	个体化3D手术导板制备3
	4000
	4-5块

	10
	
	
	个体化3D手术导板制备4
	5000
	6块及以上

	11
	
	3D辅助手术系统
	3D辅助手术系统1
	1800
	骨头、肿瘤

	12
	
	
	3D辅助手术系统2
	3500
	骨头、器官、血管、肿瘤、淋巴结

	13
	
	
	3D辅助手术系统3
	4900
	骨头、器官、血管、肿瘤、淋巴结、神经



