附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本次采购共1个项目，采购分类垃圾桶配送服务项目（第二次），预算金额9万元/年，实际采购金额据实结算。
	项目号
	标的名称
	数量
	预算金额
（万元/年）
	备注

	1
	分类垃圾桶
	据实结算
	9
	一采三年


二、技术要求
（一）产品清单
	序号
	产品名称
	材质、规格型号等
	主要功能
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	医疗垃圾分类桶
	1.材质：高密度聚乙烯塑料；
2.颜色：黄色；
3.规格尺寸：脚踏式15L；
4.厚度不低于2mm。
  
	[bookmark: _GoBack]医疗垃圾的回收
	套
	21

	2
	医疗垃圾分类桶
	1.材质：高密度聚乙烯塑料；
2.颜色：黄色；
3.规格尺寸：脚踏式30L；
  4.厚度不低于2mm。

	医疗垃圾的回收
	套
	38

	3
	医疗垃圾分类桶
	
1.材质：高密度聚乙烯塑料；
2.颜色：黄色；
3.规格尺寸：脚踏式50L；
 4.厚度不低于2mm。

	医疗垃圾的回收
	套
	53

	4
	医疗垃圾分类桶
	1.材质：高密度聚乙烯塑料；
2.颜色：定制；
3.规格尺寸：脚踏式80L；
  4.厚度不低于2mm。

	医疗垃圾的分类回收
	套
	72

	5
	医疗垃圾分类桶
	1.材质：高密度聚乙烯塑料；
2.颜色：黄色；
3.规格尺寸：翻盖式120L；
  4.厚度不低于2mm。

	医疗垃圾的回收
	套
	94

	6
	医疗垃圾分类桶
	1.材质：高密度聚乙烯塑料；
2.颜色：黄色；
3.规格尺寸：翻盖式240L；
  4.厚度不低于2mm。

	医疗垃圾的回收
	套
	124

	7
	垃圾房分类桶
	1.材质：高密度聚乙烯；
2.颜色：黄、绿；
▲3.规格尺寸：带盖带四个万向轮带两个金属扶手660L。
	绿色：生活垃圾的转运回收；
黄色：医疗垃圾的转运回收
	套
	750

	8
	室内不锈钢方形分类垃圾桶
	1.材质：201不锈钢钢板，内胆:玻璃钢；
2.颜色：银白色或定制；
3.规格尺寸：长450mm，宽450mm，高950mm。厚度：外桶1.2mm不锈钢板材，成品实际厚度1.0mm；
▲4.外桶不锈钢拉丝、磨砂工艺，光亮平整；内胆玻璃钢抗酸碱化学腐蚀，耐磨使用寿命长
	生活垃圾的回收
	套
	505

	9
	室外分类垃圾桶
	1.材质：电解热镀锌钢板；内胆:玻璃钢；投放口材质：不锈钢；
2.规格尺寸：长1020mm宽420mm高1000mm；
▲3.投口不锈钢、带不锈钢烟灰缸防腐耐高温，有电池回收槽；内胆玻璃钢材质抗酸碱化学腐蚀，耐磨使用寿命长；
4.颜色：绿蓝灰色或定制
	生活垃圾的回收
	套
	505

	10
	钢木分类垃圾桶
	1.材质：冷轧钢板,镀锌钢板,防腐木，内胆材质:镀锌板内胆；
2.规格尺寸：长1000mm宽350mm高1000mm；
▲3.灭烟烟缸:灭烟盒，电池回收:有电池盒，室外分类；
4.主体颜色：黑色+原木色
▲5.个性定制:可定制尺寸和颜色,可印制LOGO及文字
	生活垃圾的回收
	套
	460

	11
	室内不锈钢圆形垃圾桶
	1.材质：304不锈钢；
2.规格尺寸：直径310mm高610mm。

	生活垃圾的回收
	套
	159

	12
	四色分类垃圾桶
	1.材质：高密度聚乙烯；
2.主体颜色：绿、灰、红、蓝；
3.规格尺寸：摇盖式垃圾桶 60L。
	生活垃圾的分类回收
	套
	42

	13
	室内不锈钢方形垃圾桶
	1.材质：不锈钢；
2.规格尺寸：300*400*700mm；四周镂空，可活动盖子。
	生活垃圾的回收
	个
	630

	14
	室内不锈钢双分类垃圾桶
	1.材质：不锈钢；
2.规格尺寸：600*340*770mm；含内桶2个。
	生活垃圾的回收
	套
	630

	15
	户外分类垃圾桶
	1.材质：不锈钢；
2.规格尺寸：400*450*900mm。
	生活垃圾的回收
	个
	680

	16
	户外大容量分类垃圾桶
	1.材质：桶身：钢板；内桶：塑料；
2.规格尺寸：70*80*150cm，240L。
	生活垃圾的回收
	个
	1120

	17
	户外大容量分类垃圾桶
	1.材质：桶身：钢板；内桶：塑料；
2.规格尺寸：70*80*150cm，120L。
	生活垃圾的回收
	套
	980

	18
	脚踏式不锈钢分类垃圾桶
	1.材质：不锈钢；
2.规格：120L。
	生活垃圾的回收
	个
	940

	19
	脚踏式不锈钢分类垃圾桶
	1.材质：不锈钢；
2.规格：240L。
	生活垃圾的回收
	个
	1120


★三、商务要求
1.服务期限：自合同签订之日起三年。
2.质保期：1年。
3.付款方式：合同签订后，按采购人每月实收货物且收到供应商合格发票后进行支付。
4.服务地点：采购人指定的地点。
5.验收要求：参照相关法律法规的要求进行履约验收。
6.送货时间：采购人要求送货后24小时内。
7.交付的货物为近一年内生产的全新货物。（提供承诺函或提供有效生产日期证明，并加盖供应商公章）

四、配送服务要求
1.供应商应承诺能够按照采购合同规定的质量、价格、规格及时供货。如成交后因成交供应商自身原因，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。(投标时须提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章)
2.质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商负责包换、包退，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。
3.成交供应商负责对货物送达、配送；交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜，费用包含在投标单价内，采购人不再另行支付费用。

五、其他要求
（一）样品要求
1.本项目需要提供产品清单序号14：室内不锈钢双分类垃圾桶作为样品。
2.送样时间和地点：送样时间在比选申请文件递交截止时间之前，送至本项目比选地点。
3.评审结束以后，现场对全部样品进行留存。成交供应商的样品比选人留存作为产品送货验收时对照样品，未成交供应商的样品在本项目结果公告发布后由供应商自行领回。
注：以上配送服务要求不应认为详细和完整，比选申请人应保证所提供的项目服务实施方案不仅符合相关规范和比选文件的要求，还应满足有效实施的要求。本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理，本章中标注“▲”的条款为重要性参数要求。
