# 附件

# 项目采购需求

本次采购共1个项目，采购（南区）第三住院部锅炉烟道整改项目，预算金额5.8万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目号** | **标的名称** | **数量** | **预算金额（万元）** |
| 1 | （南区）第三住院部锅炉烟道整改 | 1 | 5.8 |

二、技术要求

（一）整改项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 史密斯燃气热水锅炉燃烧器清洗 | / | / | 21 | 台 |
| 2 | 史密斯燃气热水锅炉专用点火针（适配件） | 陶瓷点火针 | / | 21 | 套 |
| 3 | 史密斯燃气热水锅炉专用控制器（适配件） | / | 原厂型号408520-004史密斯商用点火模块AC24V.50HZ、PV=1A MAX MV=1A MAX | 21 | 只 |
| 4 | 专用不锈钢烟道防风帽（200MM） | 304不锈钢 | φ200MM | 21 | 只 |
| 5 | 专用不锈钢烟道弯头（200MM） | 201不锈钢 | 厚度≥0.5MM，φ200MM | 21 | 只 |
| 6 | 专用不锈钢直管烟道（200MM） | 201不锈钢 | 厚度≥0.5MM，φ200MM，节长1000MM | 90 | 米 |
| 安装工艺必须规范，包安装且均为含税价 |

三、商务要求

（一）服务期限：合同签订后经采购人通知之日起15日内完成清洗及安装服务。

（二）质保期：1年（在质保期内提供国家货物三包服务政策）。

（三）报价：本项目预算5.8万元；报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

（四）付款方式：验收通过后，收到供应商提供的有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付合同金额100%。

（五）服务地点：成都市中西医结合医院南区。

（六）验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

注：本章均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理