附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本次采购共2个包，总预算13.68万元/年，一采三年，包1采购2条传输线路（内网光纤）租赁服务，由2家中标人提供服务；包2采购1条外网光纤租赁服务，由1家中标人提供服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **采购内容** | **预算金额**  **（万元/年/条）** | **总预算**  **（万元/年）** |
| **1** | **2条传输线路（内网光纤）租赁服务** | **6.48** | **13.68** |
| **2** | **1条外网光纤租赁服务** | **0.72** |

二、技术、服务要求

（一）服务范围：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **光纤线路类别** | **数量** | **单位** | **中标人数量** | **技术要求** |
| 1 | 传输线路（内网光纤） | 2 | 条 | 2 | 1.本地传输线路，高新门诊部与高新南区院区间内部互联双线，一主线一备线，带宽均为100M。  2.主线和备线需为两家不同的运行商线路。 |
| 2 | 外网  光纤 | 1 | 条 | 1 | 高新门诊部外部互联网通信光纤，带宽500M。 |

成都市中西医结合医院高新门诊部位于成都市高新区中和三街，北邻中和二街，南邻中和三街，东临安和路，西临康和路；该门诊部同医院高新南区院区执行一体化管理，需租用光纤线路。

1. 服务标准

1.响应时间：现有网络服务中途中断时长不得超过1小时；

2.建设原则和依据：根据高新门诊部的功能规划,信息化建设以“一核心，多院区”的原则进行实施,依托医院南区信息系统基础，利用城域互联网技术，实现医院南区与高新门诊部互连。

（三）安全要求

1.供应商在作业期间应严格遵守医院的管理制度，工作人员着装规范，根据医院安排时间进行作业。

2.合同履行期间，如进行危险作业，工作人员应具备相应资质并由另一名工作人员进行辅助，如因工作人员操作不规范所引发的一切安全事故、人身损害或财产损失、行政处罚等由供应商承担全部负责，并承担由此引发的一切经济赔偿。

（四）服务方案

针对医院的特殊工作性质，供应商在响应以上要求的基础上提供一套切实可行的服务方案，包括但不限于售后服务、应急预案、人员安排等内容。

三、商务要求

1.服务期限：合同签订生效后5个工作日内完成所有安装调试并投入使用，一采三年。

2.报价：本项目预算13.68万元/年，一采三年；报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式：项目验收合格10个工作日内，成交供应商提供完整有效的增值税普通发票及请款申请，达到付款条件起10个工作日内，据实结算支付合同期第一年全部费用；合同期第二年服务期开始后10个工作日内，成交供应商提供完整有效的增值税普通发票及请款申请，达到付款条件起10个工作日内，据实结算支付合同期第二年全部费用；合同期第三年服务期开始后10个工作日内，成交供应商提供完整有效的增值税普通发票及请款申请，达到付款条件起10个工作日内，据实结算支付合同期第三年全部费用。

4.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。