# 附件

# 项目采购需求

一、采购项目概况

本项目共 1 个包，采购成都市中西医结合医院北区消防报警主机维修服务项目。

二、项目预（概）算

总预算4.6万元，最高限价4.6万元。

包1 预算：4.6万元，最高限价4.6万元；

三、采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| 1 | 1 | 北区消防报警主机维修服务 | 项 | 1 | 否 |

 四、资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函并加盖公章鲜章）

（二）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证（或者三证合一的统一社会信用代码证）。（提供复印件并加盖公章鲜章）

（三）不接受联合体投标。

五、技术要求和商务要求

需维修的北区消防报警主机基本情况如下：型号为火灾报警控制器（联动型）JB-3208AT，生产厂家为上海松江飞繁电子有限公司；生产日期为2011年5月。近期多次出现黑屏死机不能工作的现象，经生产厂家技术员现场维修确认为主机严重老化，建议维修并更换相关零部件，确保北区消防报警主机能及时接收火灾信号，消除北区消防安全隐患。

| **维修服务清单** |
| --- |
| **序号** | **维修服务内容** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型） | 与原型号匹配 | 台 | 1 |
| 2 | 消防应急广播 | 与原型号匹配 | 台 | 1 |
| 3 | 消防电话 | 与原型号匹配 | 套 | 1 |
| 4 | 多线联动控制单元 | 与原型号匹配 | 套 | 2 |
| 5 | 蓄电池 | 12V3.3AH | 只 | 2 |
| 6 | 蓄电池 | 12V24AH | 只 | 2 |
| 7 | MP3播放器 | 与原型号匹配 | 套 | 1 |
| 8 | 台式机壳 | 与原型号匹配 | 节 | 3 |
| 9 | 话筒 | 与原型号匹配 | 个 | 1 |
| 10 | 气体灭火控制器(壁挂) | 与原型号匹配 | 台 | 1 |
| 11 | 现场启停按钮 | 与原型号匹配 | 个 | 1 |
| 12 | 气体释放灯 | 与原型号匹配 | 个 | 1 |
| 13 | 手自动控制盘 | 与原型号匹配 | 个 | 1 |

供应商根据以上服务内容，提供一套切实可行的服务方案，包括但不限于售后、应急管理等内容。

**三、商务要求**

（一）项目履约期限：合同签订生效后15日内完成项目所有服务内容并出具检验报报告及相关检验合格标志。

（二）服务地点：成都市中西医结合医院北区（成都市青羊区红星路一段44号）。

（三）预算金额：4.6万元。

（四）付款方式：乙方完成完成项目所有服务内容并出具检验报告及相关检验合格标志，甲方验收合格10个工作日内需收到乙方开具的合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，甲方向乙方一次性付合同款100％。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。