# 附件

# 项目采购需求

# 一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购成都市中西医结合医院危化品库防爆空调采购项目，预算金额1.778万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目号** | **标的名称** | **数量（台）** | **预算金额（万元）** |
| 1 | 危化品库防爆空调 | 1 | 1.778 |

二、技术要求

（一）产品清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格及材质等** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 防爆空调 （含安装耗材） | 1.制冷量：≥7200W  2.防爆等级≥IIBT4  3.电源性能：220V，50HZ | 台 | 17780 |  |

2.供应商具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程专业承包叁级及以上资质。**（提供复印件并加盖公章）**

3.供应商具有有效的安全生产许可证。**（提供复印件并加盖公章）**

★三、商务要求

1.交货时间：自合同签订之日起7天内送到采购人指定地点，并完成安装调试。

2.报价：本项目预算1.778万元；报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。以上报价均为包干价，所报费用包括但不限于材料、人工、管理、机械、辅料、制作、运输、卸车、售后等所有费用。

3.付款方式：合同签订后，按医院付款流程支付。

4.交货地点：成都市中西医结合医院南区。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

6.质保期：2年。在质保期内，若使用中产品出现质量问题，负责包换包退，由此产生的一切有关费用由比选申请人承担。

**注：本章均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。**