附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院北区食堂传菜升降电梯采购项目，总预算金额4.8万元。
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

	1
	北区食堂传菜升降电梯
	1
	项
	4.8


二、技术要求
1.主要参数
梯种：杂物电梯   机房位置：井道顶部
载重：100KG     速度：0.4/ms  顶层高度：3米以上
运行层数：2层   停站数：2层2站2门
开门方式：手动上下中分门
2.技术参数
驱动方式：曳引交流单数  曳引比：1:1   
控制系统：微机控制
3.轿厢描述
轿厢尺寸：600mm宽 x 600mm深 x 800mm高
4.装潢
    轿厢、内外门、门框：发纹不锈钢
5.井道参数
    井道尺寸：1000mm宽 x 900mm深  底坑700mm 
6.主电源供应
主电源供应：单股三相五线制（单股≮2.5平方米）需方甩出3m到机房。
★7.其它要求
    需进行特种设备监督检验、使用登记证办理；包含电梯安装调试、运输、旧电梯拆除、土建井道、电梯外包封等土建配套。
★三、商务要求
（一）履约要求：30日完成电梯安装，验收合格后质保2年。
（二）报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。
（三）付款方式：合同签订后，采购人收到成交供应商合法票据及相关付款资料后，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额50%，验收合格后，采购人收到中标供应商合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额50%。
（四）服务地点：成都市中西医结合医院。
（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
[bookmark: _GoBack]注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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