附件
[bookmark: _Toc481]项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购北区消防栓软管卷盘维修项目，预算金额3.72万元。
	包件
	标的名称
	数量（项）
	预算金额
（万元）

	1
	北区消防栓软管卷盘维修
	1
	3.72


★二、技术要求
	序号
	名称
	规格型号
及参数要求
	单位
	数量

	1
	卷盘架（含转动机构）
	材质：钢材或铝合金，表面防腐处理，含摇臂、转轴、固定支架
	个
	117

	2
	软管
	内径≥19mm，长度25米，工作压力≥1.0MPa
	根
	117

	3
	DN25 球阀
	全铜或不锈钢，PN16，手柄式，与消火栓出口及卷盘进水管匹配
	个
	117

	4
	喷枪（喷嘴）
	可调式直流/水雾两用喷枪，材质：铜或铝合金，带开关
	个
	117

	5
	进水管接头（消火栓侧）
	DN25 全铜或不锈钢外螺纹接头，含密封圈
	个
	117

	6
	软管与卷盘接口组件
	旋转接头、密封件、固定卡箍等
	套
	117

	7
	安装调试
	需放水停水安装
	套
	117


★三、商务要求
1.服务期限：合同签订后30天内完成北区消防栓软管卷盘维修更换服务。
2.报价：本项目预算及最高限价3.72万元；报价超过采购预算或最高限价，其比选申请文件按无效处理。
3.付款方式：合同签订后，供应商维修更换调试完毕通过验收，采购人收到供应商合法有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付全部合同款。
4.服务地点：成都市中西医结合医院北区（成都市青羊区红星路一段44号）。
5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。
6.质保期：2年。

注：本章明确为实质性要求（标注“★”号）的不允许有负偏离，否则做无效响应处理。
