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食堂送排风机安装采购项目报价表

	序号
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	经济型防爆风机
	功率0.55KW;
风量7680m³/h；
风压479Pa
	台
	14 
	
	

	2
	镀锌风管
	0.75mm
	米
	119 
	
	

	3
	镀锌风管弯头、联接件等
	0.75mm
	套
	20 
	
	

	4
	镀锌风管三通
	0.75mm
	套
	2 
	
	

	5
	镀锌风管直接
	0.75mm
	套
	29 
	
	

	6
	软管
	0.75mm
	米
	37 
	
	

	7
	电线、线管
	BVR2.5
	套
	14 
	
	

	8
	防爆电控
	2KW
	台
	2 
	
	

	9
	避振软连接
	阻燃，耐温105℃
	套
	14 
	
	

	10
	70℃调节阀
	1.0mm
	个
	14 
	
	

	11
	百叶风口
	350mm
	个
	22 
	
	

	12
	膨胀件
	12cm
	套
	56 
	
	

	13
	丝杆
	8cm
	套
	58 
	
	

	14
	不锈钢紧固件
	200mm
	套
	53 
	
	

	15
	吊卡
	200mm
	套
	42 
	
	

	16
	密封胶带
	
	卷
	8 
	
	

	17
	吊顶拆除与恢复
	
	平方
	24 
	
	

	18
	防虫金属网拆除和恢复
	
	平方
	8 
	
	

	19
	不锈钢防雨弯头
	90°
	套
	5 
	
	

	总计： 小写：         元（人民币大写:            )   

	附：1.报价为含税包干价。含材料、人工、安装、调试、运费（材料运输）等。
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